|  |  |
| --- | --- |
|  | **Диван 0617**  Размеры не менее: длина - 1500 мм, ширина - 700 мм, высота - 900 мм.  Изделие представляет собой скамейку со спинкой.  Сиденье и спинка изготовлены из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 30 мм. Основание дивана (ножки), должны быть изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 40\*20 мм, вспомогательные элементы конструкции изготовлены из металлической профильной трубы сечением не мене 20\*20 мм. Для придания конструкции дополнительной жесткости (крепления пиломатериала), должна быть использована сталь листовая, толщиной не менее 2 мм, шириной не менее 40 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. |