|  |  |
| --- | --- |
|  | **Спортивный комплекс 0717**  Размеры не менее: длина – 6710 мм, ширина – 5970 мм, высота - 2500 мм.  Изделие включает в себя; не менее два рукохода в виде кольца, между которых находится вертикальная изготовленная в виде полукольца сетка для лазанья и один волнообразный рукоход, шесть вертикальных лестниц с разным количеством ступеней, два турника, и шесть круглых ступеней различной высоты, имитирующих островки.  Используемые материалы: Сетка из пропиленового каната диаметром не менее 16 мм со стальным/полипропиленовым сердечником, перекрестия канатов зафиксированы пластиковыми соединительными элементами цилиндрической формы, крепежные элементы пропиленовой сетки представляют собой петлю с коушем, обжатую алюминиевой втулкой.  Рукоходы должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее: основание – 33,5 мм., поперечины – 26,8 мм.  Основание игрового комплекса должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 60\*60 мм.  Для придания жесткости конструкции к рукоходам должны быть прикреплены по две вертикальных стойки на каждый, изготовленные из металлической трубы, диаметром не менее 33,5 мм.  Волнообразный рукоход должен быть изготовлен из металлической трубы, диаметром не менее: основание – 33,5 мм., поперечины – 26,8 мм.  Круглые ступени, имитирующие островки, должны быть изготовлены из влагостойкой нескользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм.  Металлические элементы покрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие гайки и болтовые соединения должны закрываться пластиковыми заглушками, оцинкованный крепеж. |