|  |  |
| --- | --- |
|  | **Спортивный комплекс 0778**Размеры не менее: длина – 6230 мм, ширина – 1860 мм, высота – 2500 мм. Спортивный комплекс предназначен для спортивных занятий детьми в возрасте от 8 лет.Представляет собой единую сборно-разборную конструкцию, установленную на 10 (десяти) вертикальных стойках, включающих в себя следующие элементы:- рукоход, имеет размеры не менее: ширина – 900 мм, длиной не менее 4680 мм, закрепленный на 8 (восьми) вертикальных стойках: основание рукохода должно быть изготовлено из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм, поперечины – из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм.- турник, не менее 2 шт., расположенный сбоку от рукохода, шириной – 900 мм, изготовленный из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм. - канат длиной не менее 2350 мм. Канат должен быть закреплен в земле. - скамья для пресса, имеет размеры не менее: ширина – 500 мм, длина – 1480 мм, высота – 540 мм. Скамья должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Основание из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм.Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |