|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\WIN7PRO\Desktop\Каталог 2013\0603  в=570 д=1500 ш=360.jpg | **Скамья 0603**  Размеры не менее: высота – 450 мм, длина - 1490 мм, ширина - 360 мм.  Изделие должно быть изготовлено из пиломатериала толщиной не менее 30 мм и металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм. На изделии не должно быть острых углов и опасных выступов. Для придания жесткости конструкции, на вертикальных стойках должны быть предусмотрены горизонтальные перекладины, изготовленные из металлической профильной трубы, сечением не менее 15\*15 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |