|  |  |
| --- | --- |
|  | **Вазон 0685**Размеры не менее: высота –250 мм, длина – 1000, ширина – 210 мм.Изделие предназначено для благоустройства территории при помощи контейнерных растений.Вазон должен быть изготовлены из стеклопластика. Набор толщины стеклокомпозитных панелей осуществляется стеклорагожей и стекломатом, методом чередования Окрас стеклокомпозитного вазона – зеленый, с глянцевой поверхностью.   |